**Настройка роутера QBR-1040W**


1. **Настройка сетевой карты PC**.

Включите компьютер и дождитесь загрузки операционной системы.


Далее необходимо настроить Ваш компьютер на автоматическое получение IP-адреса (в качестве DHCP-клиента).

* 1. Нажмите кнопку***Пуск*** и перейдите в раздел***Панель управления*** *>* ***Сеть и подключения к Интернету*** *>* ***Сетевые подключения.***


**1.2**. В окне***Сетевые подключения*** щелкните правой кнопкой мыши посоответствующему***Подключению по локальной сети***и выберите пункт***Свойства***в появившемся контекстном меню.



**1.3.** В окне ***Подключение по локальной сети*** *–* ***свойства*,** на вкладке ***Общие*,** в разделе ***Компоненты*, *используемые этим подключением*** выделите строку ***Протокол Интернета (TCP/IP)***. Нажмите кнопку ***Свойства*.**



**1.4**. Установите переключатель в положение***Получить IP-адрес автоматически****.* Нажмите кнопку***OK****.*




**1.5.** Нажмите кнопку *ОК* в окне ***Подключение по локальной сети – свойства.*** Теперь Ваш компьютер настроен на автоматическое получение IP-адреса.


**2. Настройка маршрутизатора**

**2.1.** Откройте интернет обозреватель (например Internet Explorer).


**2.2.** В адресной строке браузера наберите адрес шлюза 192.168.1.1. Попадаете на стартовую страницу.




**2.3.** Обязательно обновите прошивку, следующим образом:




Нажмите «обзор», укажи путь файлу прошивки и нажмите UPLOAD




Ждите пока счетчик дойдет до нуля и следите, чтобы не отключалось электропитание от роутера




**2.4.** В строке «версия ПО» Вы увидите название обновленной прошивки 1.1.13ru.rt.1040w\_4m



**2.5.**  Настройки для услуги «Интернет» специально делать не нужно, т.к. услуга уже настроена «по-умолчанию» по протоколу DHCP:




Если для авторизации используется протокол РРРоЕ, то в меню «Тип подключения» выберите соответствующий режим и пропишите логин/пароль:




Нажмите применить.

**2.6.** Для настройки портов для IPTV выберите порты по количеству ТВ-приставок:




**2.7.** Настройка WI-FI. В строке SSID измените имя сети на любую другую, например, ROSTELECOM\_N квартиры



Нажмите применить

В меню «Безопасность» нужно ввести только пароль на сеть – любой набор знаков, например N договора



Нажмите применить.